СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР Директор школы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Я.Бабаев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Н.Шихгасанов.

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах**

**1. Общие требования безопасности**

1.1. К самостоятельной работе на копировально-множительных аппаратах (типа ксерокс, канон) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, в том числе на 1-ю квалификационную группу по электробезопасности, обязатель­ный при приеме на работу и ежегодные медицинские освидетельство­вания на предмет пригодности для работы на копировально-множи­тельных аппаратах, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и инст­руктаж по охране труда на рабочем месте. Женщины со времени ус­тановления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием средств копировально-множительной техники, не допускаются.

1.2. Лица, допущенные к работе на копировально-множительных ап­паратах, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. Работа на копировально-множительных аппаратах относится к категории работ, связанных с опасными и вредными условиями труда. При работах на копировально-множительных аппаратах возможно воздействие на работаю­щих следующих опасных и вредных производственных факторов:

а) физических:

- повышенные уровни ультрафиолетового излучения;

- поражение электрическим током.

б) химических:

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны озона, азота оксида, ацетона, водорода селенистого, эпихлоргидрина.

1.4. Помещение для работы с копировально-множительной техникой должно быть оборудовано системами отопления и кондиционирования воздуха. Площадь помещения на одного работающего должна быть не менее 6,0 кв.м., при кубатуре не менее 15 куб.м. Расстояние от стены до краев аппарата должно составлять не менее 0,6 м., а со стороны зоны обслуживания - не менее 1,0 м. Все копировально-множительные аппараты должны иметь гигиенические сертификаты, по­лученные в установленном порядке.

1.5. Лица, работающие на копировально-множительной технике, обя­заны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места располо­жения первичных средств пожаротушения.

1.6. При неисправности оборудования прекратить работу, отключить копировально-множительный аппарат от сети и сообщить об этом ад­министрации учреждения.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастно­го случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения.

1.8. В процессе работы на копировально-множительных аппаратах соблюдать порядок работы в соответствии с инструкцией по эксплуата­ции, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструк­ции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответствен­ности в соответствии с правилами внутреннего трудового распоряд­ка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке зна­ний норм и правил охраны труда

**2. Требования безопасности перед началом работы**

2.1. Тщательно проветрить помещение для работы на копироваль­но-множительных аппаратах, включить систему кондиционирования воздуха.

2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее.

2.3. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места, которая должна быть не менее 300 лк. (20 вт./кв.м.).

2.4. Провести осмотр копировально-множительного аппарата, убедить­ся в отсутствии внешних повреждений, целостности подводящего элект­рокабеля и электровилки.

**3. Требования безопасности во время работы**

3.1. Подключить копировально-множительный аппарат к электросети и проверить его нормальную работу.

3.2. Не подключать копировально-множительный аппарат к сети мокрыми и влажными руками.

3.3. Соблюдать правила эксплуатации копировально-множитель­ного аппарата, не допускать попадания на него влаги.

3.4 Следить за исправной работой копировально-множительного аппарата, целостностью изоляции подводящего электрокабеля.

3.5. Не наклоняться над работающим копировально-множительным аппаратом, находиться возможно дальше от него.

3.6. Не класть и не ставить на копировально-множительный аппарат никаких посторонних предметов, не подвергать его механическим воз­действиям.

3.7. Не оставлять включенный в электросеть и работающий копиро­вально-множительный аппарат без присмотра.

**4. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

4.1. При появлении неисправности в работе копировально-мно­жительного аппарата, искрении, запаха гари, нарушении изоляции проводов прекратить работу, выключить питание и сообщить об ава­рийной ситуации администрации учреждения.

4.1. В случае короткого замыкания и загорания оборудования, не­медленно отключить питание и принять меры к тушению очага возго­рания при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя, со­общить о пожаре в ближайшую пожарную часть и администрации учреждения.

4.3. При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем отключения электропитания, ока­зать ему первую доврачебную помощь, при необходимости отправить пострадавшего и ближайшее лечебное учреждение.

**5. Требования безопасности по окончании работы**

5.1. Отключить копировально-множительный аппарат от электросети. При отключении из электророзетки не дергать за электрический шнур (кабель).

5.2. Принести в порядок рабочее место, отключить систему конди­ционирования воздуха, тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Разработал: Мирзалиев М.Т.